采购需求、参数、规格及数量

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	AI健康

筛查系统
	总体要求：

通过人脸扫描采集人体微表情数据，利用AI医学大模型分析，实时监测心率、血氧、呼吸率等生命体征数据和情绪、放松、紧张、疲劳等心理状态，90S可对心动过速/过缓、压力、低血氧、高血压、低血压、心血管、糖尿病、血管硬化、心律不齐、心衰、房颤、心肌缺血、心脏骤停等人体健康风险进行筛查和量化评估。
设备功能与特点：

非接触性操作。
检测时间：≤90S。
检测实时数据：5项（呼吸、血氧、心率、血压、血糖）。
评估项目：8项，包含长期压力、恢复指数、机能活性度、心律不齐、房颤、心肌缺血、心衰、心脏骤停。

风险报告：15项风险评估，输出综合评分。
设备检测部位：

面部。
设备参数：

4.1、4K  AI摄像头

4.2、立式+角度可调摄像头

4.3、分辨率：1080*1920

4.4、屏幕参考规格：LED55寸

4.5、功耗：≤133W

4.6、额定电压：AC220V

4.7、产品参考尺寸：185.5X75X3cm。

4.8、安全认证：3C。
服务售后与维修：

整机免费保修一年。
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	2
	AI舌相

评估系统
	总体要求：

依据《中医体制学》及中华中医药学会发布的《中医体质分类与判定》标准（ZYYXH/T157-2009），使用AI健康模型、人工智能机器学习算法、人工智能深度学习算法和海量知识图谱，通过面诊、舌诊、问诊，90S完成中医体质辨识及人体全身12大系统的健康筛查，70多个组织器官功能状态、60多种疾病风险评估。通过AI模型分析提供个性化中药茶饮、机器人理疗、营养、饮食、主动运动、居家理疗等解决方案。

2、设备功能与特点：

2.1、九大中医体质评估:

平和质、阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质及特禀质。

2.2、十二大系统风险评估:

内分泌、心肺、免疫、生殖泌尿、运动损伤、心血管、脑神经、精神压力、睡眠能力、抗衰能力、胃肠、肩颈腰。

2.3、组织器官风险评估:不低于70项。
淋巴结功能、肠道淋巴组织（GALT）、胸腺功能、脾脏功能（免疫）、骨髓功能；性激素平衡、炎症因子、甲状腺功能、皮质醇节律、胰岛素抵抗；冠状动脉功能、心肌功能、支气管功能、肺泡功能、肺血管功能；冠状动脉健康、微循环功能、心脏功能、心脏电生理稳定性、血管弹性；免疫衰老、慢性炎症、氧化应激、端粒损耗、线粒体功能；前列腺（男）、子宫/卵巢（女）、性激素平衡、肾脏功能、膀胱/尿道；心（神不守舍）、肝（魂不安藏）、肺（魄失肃降）、肾（志无所定）、脑（髓海失衡）、脾（意不归中）；下丘脑-垂体轴、前额叶皮层、杏仁核、肾上腺、胃肠系统、自主神经系统；十二指肠功能、大肠功能、小肠功能、肝胆协同功能、胃功能、食管功能；

第1颈椎、第2颈椎、第3颈椎、第4颈椎、第5颈椎、

第6颈椎、第7颈椎、椎间盘/韧带、

第1胸椎、第2胸椎、第3胸椎、第4胸椎、第5胸椎、

第6胸椎、第7胸椎、第8胸椎、第9胸椎、第10胸

椎、第11胸椎、第12胸椎、胸腰结合部、第1腰椎、第2腰椎、第3腰椎、第4腰椎、第5腰椎、骶髂关节；

下丘脑、周围神经、大脑、小脑、松果体、脑干、自主神经系统；（左/右）肘关节、（左/右）肩关节、（左/右）腕关节、（左/右）膝关节、（左/右）踝关节、（左/右）髋关节。

2.4、疾病风险评估:不低于50项。
代谢综合征风险、多囊卵巢综合征风险、更年期综合征风险、甲状腺疾病风险、糖尿病风险、骨质疏松风险；反复感染易感性、炎症性肠病、肿瘤风险、自身免疫性疾病、过敏性疾患；强直性脊柱炎风险、痛风性关节炎风险、类风湿关节炎风险、肩周炎风险、骨关节炎风险；中风风险、偏头痛风险、失眠障碍风险、帕金森病风险、阿尔茨海默病风险；不宁腿综合征风险、多梦易醒风险、失眠症风险、昼夜节律紊乱风险、睡眠呼吸暂停风险；功能性便秘风险、慢性胃炎风险、消化性溃疡风险、肠易激综合征风险、胃食管反流风险；冠心病风险、哮喘风险、心律失常风险、慢性阻塞性肺病风险、肺纤维化风险；不孕不育风险、尿路感染风险、性功能障碍风险、慢性前列腺炎风险、慢性肾炎风险；动脉粥样硬化风险、心力衰竭风险、冠心病风险、心律失常风险、高血压风险；创伤后应激障碍风险、失眠障碍风险、慢性疲劳综合征风险、抑郁症风险、焦虑症风险、自主神经功能紊乱；免疫力下降风险、心血管疾病风险、糖尿病风险、阿尔茨海默病风险、骨关节炎风险、骨质疏松风险；肩周炎风险、腰椎间盘突出风险、腰肌劳损风险、颈椎病风险、骨质疏松风险。

2.5、肌肤年龄评估：根据面诊评估肌肤年龄。

2.6、八大 AI 健康解决方案：

中医茶饮、健康小屋、主动运动、饮食、营养、居家理疗、医疗、中西药。

2.7、健康数据建档：

用户检测评估数据云服务建档，可通过小程序查看历史报告。
3、设备检测部位：

面部、舌头。

4、设备参数：

4.1、电源输入：200-240V~ 50/60Hz

4.2、电源输出：12V---5A

4.3、操作系统：安卓系统
4.4、CPU：四核 64 位处理器 A55 架构

4.5、GPU：Mali G52 2EE
4.6主屏参考尺寸 ：11.5 寸

4.7、主屏分辨率 ：1366*768 IPS

4.8、副屏尺寸 ：15.5 寸

4.9、副屏分辨率 ：1920*1080 IPS

4.10、WIFI ：WIFI6(2.4G/5G)

4.11、RJ45 ：支持千兆

4.12、安全认证：3C。
5、服务售后与维修：

整机质保一年。
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	3
	脊睡系统 

	1、总体要求：

缓解改善16种常见的亚健康和慢性健康问题、康复调理及健康保养，如睡眠调理、便秘调理、颈椎调理、脊柱侧弯调理、内外八字、青少年脊柱调理、腰椎调理、产后盆底肌修复、肌肉酸痛调理、心肺功能调养、内分泌调理、淋巴排毒、微循环改善、亚健康综合调理、肌肉僵硬及紧张调理、运动疲劳释放、乳酸排放、中风所致四肢功能障碍的改善缓解等。

2、设备功能与特点：

预防、康复调理及健康养护的智能解决方案2种：

健康状态评估/智能理疗方案、自主精准理疗方案。

自主精准理疗方案：不少于20种。
气压顶升、自重牵引、腰部辅热、pGz细胞加速律动、WBV垂直律动、远红外辅热、腰部顶升牵引、颈椎穴位按摩、颈部顶升牵引等功能。

3、设备操作要求：

一键式平板操作、中医问诊、AI健康风险评估、AI生产个性化预防保健和理疗方案、智能化理疗周期管理、用户健康档案管理、机器人设备和理疗服务管理等。

设备参数：

4.1、电源电压：AC220V±50Hz
4.2、额定功率：90W(待机功率8W)

4.3、控制器参考尺寸：10.1寸平板

4.4操作系统：安卓系统
4.5、振动频率和振动时间：pGz水平律动（脚部）频率：15Hz-20Hz、WBV垂直律动(座部)频率：20Hz-33Hz
、律动持续时间约180s/次。

4.6、音波：金木水火土5类。

4.7、远红外辅热：辅热温度38-43°（全身）、温升时间约2分钟。
4.8、自重牵引角度：5-15度。

4.9、倾斜角度:10°
4.10、噪音:≤62dB。

4.11、全身振动频率:15-33Hz。
5、服务售后与维修：

整机免费质保一年。
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	4
	睡眠系统

	1、总体要求：

解决睡眠不好、颈腰不适、青少年脊柱不正、眼视力/眼疲劳、女性神经内分泌/代谢/机体衰老、中老年颈肩腰腿疼/胃肠不适/疲劳酸痛等问题。

2、设备功能与特点：

调理方案：6种人群定制理疗方案（体验、脊柱、睡眠\亚健康、青少年模式、女性模式、中老年模式）

音乐调理、气压调理、腰部辅热、pGz细胞加速律动、WBV垂直律动、远红外辅热、腰部顶升牵引、颈部顶升牵引、颈部热敷等功能。
3、设备操作台要求：

一键式操作、液晶手控器控制。
4、设备参数：

4.1、电源电压：AC220V±50Hz

4.2、额定功率：90W。

4.3、振动频率和振动时间：WBV垂直律动频率：15Hz-20Hz、pGz水平律动频率：20Hz-33Hz、律动持续时间约180s/次。

4.4、水平律动激振能量：1.8Q

4.5、音波：金木水火土5类
4.6、远红外辅热:辅热温度38-43°（全身）

4.7、T度压力:

颈部3组气囊、颈部穴位点压约15kPa
腰背部5组气囊，顶升压约27kPa
小腿部4组气囊，腿部压力约27kPa
足部4组气囊，脚部点压约27kPa
4.8、倾斜角度:10°

4.9、气囊数量≥35个气袋

4.10、气压按摩部位数:不少于3个部位，颈部、腰背部、小腿、足跟、足底。

4.11、用户最大体重:200KG
4.12、用户最长身高:210CM
4.13、全身振动频率：15-25Hz
4.14、律动源：2个。

4.15、噪音:≤62dB。
5、服务售后与维修：

整机免费质保一年。
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	5
	律动助眠  系统


	1、总体要求：

改善睡眠、舒缓压力和缓解疲劳、放松肌肉、恢复肌力、促进血液循环、加快代谢、增强体质、提高机体抵抗力等辅助作用。

2、设备功能与特点：

预防、康复调理及健康养护的智能解决方案：不少于4种。

具备全身律动、五行音乐、WBV律动、石墨烯辅热、胸背部&胸腰背部顶升牵引、敲打叩击按摩、颈部顶升牵引、前部叩击、颈部穴位按摩、肩背部揉捏按摩等功能。
3、设备操作台要求：

可折叠。
4、设备参数：

4.1、额定电压：12V-6A。
4.2、额定功率：72W。

4.3、WBV垂直律动(座部)频率：15Hz-20Hz。

4.4、全身振动频率：15-25Hz

4.5、水平律动激振能量:1.8Q。
4.6、音波：金木水火土5类。

4.7、T度压力：

颈部3组气囊、颈部穴位点压约15kPa
腰背部5组气囊，顶升压约27kPa
肩部/臀部4组，腿部压力约27kPa
足部4组气囊，脚部点压约27kPa

4.8、辅热温度：38-43°。

4.9气囊数量：≥47个气袋

4.10、气压按摩部位数：气压按摩部位数：颈部、腰背部、肩部和臀部、足跟、足底

4.11、用户最大体重：200KG

4.12、用户最长身高：210CM
4.13、产品参考尺寸（折叠后）：650*620*390mm、产品参考尺寸（展开后）：2090*620*390mm。
5、服务售后与维修：

整机免费保修一年。
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	6
	AI护眼仪
	1、总体要求：

仿真指腹手法，点对点精准穴位，实现头眼一体全面覆盖眼周及偏头痛区域。

2、设备功能与特点：

改善眼下体泛红、舒缓改善黑眼圈、减少眼袋体积。

5种按摩体验:Ai(带热败)/美肤/护眼(带热数)/头部/助眠。

3、设备操作台要求：

五大功能模式，一键切换。
4、设备参数：

4.1、重量：约272g

4.2、电池续航功能：1000mAh电池

4.3、按摩头硅胶材质：母婴级婴儿奶嘴材质
4.4、按摩头直径：3D按摩头、12mm直径
4.5、支持：按摩头自动适应伸缩、（头部）侧气囊按摩区
4.6、热敷区域温度：39-45℃
4.7、音乐系统：五行疗养音乐，五首，对应金木水火士，声音可单独开关
4.8、支持：支持蓝牙链接、语音播报、可视化设计、不压眼球设计、NTC自动控温技术装置。
4.9、噪音：<50db（运行声音）
5、服务售后与维修：

整机免费质保一年。
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	7
	生物能量仪
	1、总体要求：

利用太赫兹和身体分子发生协同共振，作用于人体组织和血管，提升人体机能、产生的生物高频磁能，拥有的高强度能量，可作用到身体内部各个位置，热量由内到外，促进新陈代谢细胞与细胞相互作用，激发细胞活力。

2、设备功能与特点：

生物能量频率：1Mhz。

石墨烯加热：足底辅热,38-43℃。

等离子浓度：10*10^6pcs/cm^3。

生物能量强度可调档位：≥9档。

3、设备操作台要求：

足踩、一键式操作。
4、设备参数：

4.1、额定功率：200W。

4.2、额定电压：220V~50/60Hz。
5、服务售后与维修：

整机免费质保一年。
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